**Макеты деревьев.**

[**1.**](https://stranamasterov.ru/node/886449#photo1)

Здравствуйте! Сегодня представляю вам как сделать макеты деревьев своими руками. Никогда не думала, что мне придется этим заняться. Дело в том, что такие деревья заказал мне папа, который занимается изготовлением макетов Храмов и церквей. Пообещать пообещала, а как делать - не знаю! Но обещание дано - надо выполнять. Нашла видео и приступила к работе. Видео, по которому я делала свои деревья можно посмотреть здесь - [**http://yandex.ru/video/search?filmId=1IwlFm7AUXI&text=%D0%BC%D0%B0%D0%BA...**](http://yandex.ru/video/search?filmId=1IwlFm7AUXI&text=%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D1%8B%20%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%8C%D0%B5%D0%B2). Решила и вам показать как я их делала, тем более, что очень часто или в школе или в детском саду просят сделать какую-либо поделку на ту или иную тему и тогда мой МК и видео автора наверняка помогут вам в этом деле.



[**2.**](https://stranamasterov.ru/node/886449#photo2)

Вот такое дерево и еще несколько получились у меня. Скажу честно: не думала, что делать деревья будет так увлекательно. Папа просил два деревца, я увлеклась и сделала 4.



[**3.**](https://stranamasterov.ru/node/886449#photo3)

Для работы нам понадобится: мелкая проволока, губка для мытья посуды или обычный поролон, любая крышечка или картон на что мы будем наматывать нашу проволоку, плоскогубцы, которые обычно используют в бисероплетении и зеленая краска разных оттенков.



[**4.**](https://stranamasterov.ru/node/886449#photo4)

Наматываем проволоку на крышку. Для одного дерева, примерно 8-10 ми высотой достаточно одной катушки. Но если вы хотите ствол потолще и дерево поветвистей, то можно проволоки взять побольше. Намотав таким образом проволоку, разрезаем ее с одного конца.



[**5.**](https://stranamasterov.ru/node/886449#photo5)

Вот так.



[**6.**](https://stranamasterov.ru/node/886449#photo6)

Распрямляем.



[**7.**](https://stranamasterov.ru/node/886449#photo7)

Внизу оставляем сантиметра полтора - два на корни. Они будут с дальнейшем служить подставкой нашего дерева.



[**8.**](https://stranamasterov.ru/node/886449#photo8)

Дальше начинаем формировать ствол нашего дерево, скрутив его плоскогубцами в одном направлении, как на фото.



[**9.**](https://stranamasterov.ru/node/886449#photo9)

Внизу распрямили корешки, скрутив по несколько проволочек в одну. Далее начинаем формировать нашу крону, начав с нижних веток. Для этого отделяем тучек 6-7 проволочек и закручиваем по спирали примерно до половины. Далее делим наши проволочки пополам и крути дальше по отдельности.



[**10.**](https://stranamasterov.ru/node/886449#photo10)



[**11.**](https://stranamasterov.ru/node/886449#photo11)

Затем на каждой веточке оставляем по одной в покое, а дальше крутим по две. Вот так как показано на фото.



[**12.**](https://stranamasterov.ru/node/886449#photo12)

По этому же принципу делаем еще 3-4 нижних ветки.



[**13.**](https://stranamasterov.ru/node/886449#photo13)

Чтобы ветки второго яруса ни соприкасались с ветками нижнего яруса, прокручиваем ствол еще немного вверх.



[**14.**](https://stranamasterov.ru/node/886449#photo14)

Делаем второй ярус веток, опять прокручиваем ствол и формируем верхушку так же, как делали и остальные ветки. Вот что у нас должно получиться.



[**15.**](https://stranamasterov.ru/node/886449#photo15)

А это уже остов будущей березки.



[**16.**](https://stranamasterov.ru/node/886449#photo16)

Далее густо промазываем наше дерево клеем ПВА. Клей в данном случае играет роль грунтовки, благодаря которой, наша будущая покраска ствола и веток будет легкой и приятной.



[**17.**](https://stranamasterov.ru/node/886449#photo17)

Вот наше дерево покрыто полностью клеем ПВА (как будто покрытое снегом. Оставляем наше дерево до полного высыхания, примерно на 2-3 часа. Как только наше деревце полностью высохнет, начинаем его красить. К сожалению, не сфоткала процесс покраски, но это можно посмотреть на видео. тут ничего сложного нет. Красим ствол и веточки либо коричневым акрилом, либо, если это береза - светло-серым с черными точками.



[**18.**](https://stranamasterov.ru/node/886449#photo18)

Далее красим нашу будущую крону. Для этой цели я взяла губку для мытья посуды и простой белый поролон. Налила в миску немного воды и добавила немного акриловой краски разных оттенков. Пожамкала ее в воде, чтобы губка окрасилась равномерно.



[**19.**](https://stranamasterov.ru/node/886449#photo19)

Снова намочила губку и не выжимая, кисточкой стала наносить краску на губку: сначала одним оттенком, затем другим, затем третьим. Достаточно нанести немного краски на одно сторону.



[**20.**](https://stranamasterov.ru/node/886449#photo20)

А затем просто пожамкать ее в руке, надев на руку перчатку или полиэтилен. Губка, как видите окрасилась неравномерно, что нам и нужно. Поскольку губка была желтая - это дало нам дополнительный оттенок желтого. Вот что у нас получилось.



[**21.**](https://stranamasterov.ru/node/886449#photo21)

Отжимаем нашу губку от излишков воды и кладем на батарею до полного высыхания.



[**22.**](https://stranamasterov.ru/node/886449#photo22)

А такой оттенок получился при окрашивании обычного белого поролона. Как видите этот более зеленый. Первая, более светлая губка пошла на листву для березки.



[**23.**](https://stranamasterov.ru/node/886449#photo23)

Далее натираем нашу губку на мелкой железной терке и получаем вот такое крошево - будущую листву наших деревьев.



[**24.**](https://stranamasterov.ru/node/886449#photo24)

Далее автор видео советует обмакнуть все дерево в клей ПВА, а затем в зеленое крошево. У меня не было клея в таком количестве, поэтому я просто намазывала каждую веточку клеем.....и



[**25.**](https://stranamasterov.ru/node/886449#photo25)

обмакивала в крошево. И так каждую веточку. Затем давала высохнуть, стряхивала то, что не приклеилось.Затем снова наносила клей на веточки, но уже не при помощи кисточки, а просто капала по капельке из пузырька и подсыпала понемногу крошево и снова до полного высыхания. И так несколько раз. Это конечно более хлопотно, поэтому лучше сделать так, как советует автор.



[**26.**](https://stranamasterov.ru/node/886449#photo26)

Ну вот моя березка после первого обмакивания.



**[27.](https://stranamasterov.ru/node/886449" \l "photo27)**

Для каждого деревца сделала подставку. Вырезала из упаковочного картона кружки. Приклеила деревца к основе с помощью клеевого пистолета. Из того же крошева сделала траву.

